|  |  |
| --- | --- |
| logo | **ООО «ТД МАГНАТ» тел.: +7 (495) 414-11-22; +7 (495) 773-11-03;** **Сайт:** [**www.tpkmagnat.ru**](http://www.tpkmagnat.ru) **E-mail:** **info@tpkmagnat.ru**ИНН/ КПП: 7714919755/771401001; ОГРН: 5137746011530; ОКПО: 18933979 р/с 40702810608510000428 в Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) г. ВОРОНЕЖ, к/с 30101810545250000855, БИК 042007855. |

**Опросный лист на проектирование и изготовление горизонтального резервуара**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №\_\_\_\_\_\_**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Адрес объекта**  |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Телефон / факс / e-mail** |  |

|  |
| --- |
| **Исходные данные** |
| Объем резервуара, м3 |  |
| Подводящий трубопровод |
| Количество, шт. | Диаметр dподв, мм | Материал  | Глубина заложения, Нподв, м |
|  |  |  |  |
| Отводящий трубопровод |
| Количество, шт. | Диаметр dотвод, мм | Материал  | Глубина заложения, Нотвод, м |
|  |  |  |  |
| Расположение | Зеленая зона  | Асфальт |
| Способ установки резервуара | На стальные опоры  (ложементы) | На ПЭ стабилизаторы положения |
| Дополнительное оборудование |  Датчики наполнения  | Другое (указать) |
| Утепление резервуара | Теплоизоляция на глубину промерзания | Греющий кабель | Не требуется |
| Количество горловин |  |
| В комплект поставки включаются: стяжные ремни из полипропиленового тканного материала; комплект анкерных болтов. В поставку не включается опорная плита\* |
| Доставка |  «ТД МАГНАТ» | Самовывоз  |
| Примечание\*:  |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Пояснение: 1.\* Состав комплектации зависит от модели резервуара и окончательно определяется производителем |

Просьба заполнить опросный лист максимально подробно.

Благодарим Вас за обращение и надеемся на плодотворное сотрудничество





**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделия** | **Обём, м3** | **Диаметр внутренний** | **Длинна, L** |
| *Исполнение в едином корпусе* |
| Резервуар РГ-3 "МАГНАТ" | 3 | 1000 | 4100 |
| Резервуар РГ-5 "МАГНАТ" | 5 | 1200 | 4500 |
| Резервуар РГ-10 "МАГНАТ" | 10 | 1400 | 6700 |
| Резервуар РГ-13 "МАГНАТ" | 13 | 1400 | 8500 |
| Резервуар РГ-15 "МАГНАТ" | 15 | 1800 | 6000 |
| Резервуар РГ-20 "МАГНАТ" | 20 | 2000 | 6500 |
| Резервуар РГ-25 "МАГНАТ" | 25 | 2000 | 8000 |
| Резервуар РГ-30 "МАГНАТ" | 30 | 2000 | 9600 |
| Резервуар РГ-35 "МАГНАТ" | 35 | 2000 | 11200 |
| Резервуар РГ-40 "МАГНАТ" | 40 | 2000 | 12800 |
| Резервуар РГ-45 "МАГНАТ" | 45 | 2200 | 12000 |
| Резервуар РГ-50 "МАГНАТ" | 50 | 2200 | 13200 |
| Резервуар РГ-55 "МАГНАТ" | 55 | 2400 | 12200 |
| Резервуар РГ-60 "МАГНАТ" | 60 | 2400 | 13300 |

 Внимание: В таблице представлены типовые резервуары, по желанию Заказчика может быть разработан индивидуальный проект.

 Размеры готового изделия могут отличаться от представленных в таблице.