|  |  |
| --- | --- |
| logo | **ООО «ТД МАГНАТ» тел.: +7 (495) 414-11-12;**  **Сайт:** [**tpkmagnat.ru**](https://tpkmagnat.ru/) **E-mail:** [**info@tpkmagnat.ru**](mailto:info@tpkmagnat.ru)  ИНН/ КПП: 7714919755/771401001; ОГРН: 5137746011530; ОКПО: 18933979  р/с 40702810408510000428 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО  г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411. |


**Опросный лист на проектирование и изготовление тангенциального колодца**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №\_\_\_\_\_\_**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Адрес объекта** |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Телефон / факс / e-mail** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Исходные данные** | | | |
| Назначение колодца | | Тип колодца | |
| Ревизионный  Инспекционный | | Прямопроходной  Угловой  Тройниковый  Крестовидный | |
| Конструкция колодца | | | |
| Внутренний диаметр  трубы D, мм | | Высота  горловины h, мм | |
| Внутренний диаметр  шахты D1, мм | | Смещение  горловины е, мм | |
| Диаметр  горловины d, мм | | Высота шахты Н, мм | |
| Наличие арматуры и оборудования  (наименование и характеристики) | | Длина L, мм | |
|  | | Длина L1, мм | |
| Гофрированная  SN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество  шт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глубина заложения  м \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Утепление  (ППУ-изоляция) | | | |
| Примечания: | | | |
| Установка колодца | Доставка | | |
| Под дорогой  Под газоном  В пешеходной зоне | | «ТД МАГНАТ»  Самовывоз | |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |

****

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделия** | **Диаметр внутренний**  **колодца D1, мм** | **Диаметр трубопровода внутренний**  **D, мм** | **Высота шахты колодца**  **H , мм** |  |
| ТГ-10/10 "МАГНАТ" | 1000 | 1000 ÷ 2400 | 1000 ÷ 4000 |  |
| ТГ-12/12 "МАГНАТ" | 1200 | 1200 ÷ 2400 | 1200 ÷ 4000 |  |
| ТГ-14/14 "МАГНАТ" | 1400 | 1400 ÷ 2400 | 1400 ÷ 4000 |  |
| ТГ-15/15 "МАГНАТ" | 1500 | 1500 ÷ 2400 | 1500 ÷ 6000 |  |
| ТГ-16/16 "МАГНАТ" | 1600 | 1600 ÷ 2400 | 1600 ÷ 8000 |  |
| ТГ-18/18 "МАГНАТ" | 1800 | 1800 ÷2400 | 1800 ÷ 8000 |  |
| ТГ-20/20 "МАГНАТ" | 2000 | 2000 ÷2400 | 2000 ÷ 8000 |  |
| ТГ-22/22 "МАГНАТ" | 2200 | 2200 ÷2400 | 2200 ÷ 8000 |  |
| ТГ-24/24 "МАГНАТ" | 2400 | 2400 | 2400 ÷ 8000 |  |

Внимание: В таблице представлены типовые резервуары, по желанию Заказчика может быть разработан индивидуальный проект.

Размеры готового изделия могут отличаться от представленных в таблице.